//////////////////////////////////////////////////////////
//IRToolPro

IRToolPro=IRTool Pro

//
FrameFileView=单帧查看

Tool_Select=选择
Tool_Mouse=鼠标测温
Tool_Shield=添加屏蔽区
Tool_Crop=裁剪
Tool_Point=添加点
Tool_Polyline=添加折线
Tool_Polygon=添加多边形

PaletteType=调色板
Image=图像
FileParam=文件参数
MeaParam=测温参数
ExportText=导出文本
SaveAndClose=保存&关闭
Close=关闭

//
StreamFileView=多帧查看

Playback=回放
SaveJpg=截图
SaveMp4=录视频
SaveTxt=录曲线
SaveStream=录温度

SaveStreamBegin=保存.stream开始
SaveStreamEnd=保存.stream结束

SaveMp4Begin=保存.mp4开始
SaveMp4End=保存.mp4结束

SaveTxtBegin=保存.txt开始
SaveTxtEnd=保存.txt结束

ConfigMeasure=配置测温
ConfigImage=配置图像
ConfigMeasure2=配置测温
ConfigImage2=配置图像


//
Chart=曲线
Chart_CacheCount=缓存点数
Chart_AutoRange=自动分布
Chart_Min=最低温
Chart_Max=最高温
Chart_MinorDelta=小刻度
Chart_MajorDelta=大刻度
Chart_UpdateInterval=刷新间隔

//
Exit?=是否退出?
ConfigSystem=配置系统
DeviceParam=设备参数
DisplayParam=显示参数
SaveParam=存储参数
StreamFile_SampleInterval=录制率
StreamFile_SampleIntervalXXX=[-100,100], >0 每隔几帧存一帧, <0 每隔几秒存一帧
StreamFile_Mins=每隔几分钟另存文件
StreamFile_MinsXXX=[1,10000]

//PTZ
Pan=水平角
Tilt=垂直角
Zoom=变焦
0.01°=0.01度

SetPan=设置P
SetTilt=设置T
SetZoom=设置Z

LightPower=补光
WiperPower=雨刷

//
ManualFFC=手动挡片校准
ZoomIn=焦距增大
ZoomOut=焦距减小

Focus=焦点
FocusAuto=自动对焦
FocusFar=焦点后调
FocusNear=焦点前调

Iris=光圈
IrisOpen=光圈打开
IrisClose=光圈关闭

IR_MfFocus=红外-焦点
IR_MfFocusFar=红外-焦点后调
IR_MfFocusNear=红外-焦点前调

PresetId=序号
PresetName=名称
PresetGoto=调用
PresetSet=设置

LightModeAuto=自动
LightModeOpen=打开
LightModeClose=关闭

Mask=掩码

GearLevel=档位

Preview=预览
PTZ-VIS=云台-可见光
PTZ-IR=云台-红外

AutoReconnectBegin=自动重连开始
AutoReconnectEnd=自动重连结束


//
TempStream=温度流
VideoStream=视频流
Warden=双光
FileView=数据查看

DiscoverDevice=发现设备
RemoteConfig=设备配置
RemoteDebug=设备维护

//
RtspFormat=RTSP格式
RtspFormatXXX=None:自定义, HK:海康主码流
RtspSuffix=RTSP后缀
RtspSuffixXXX=RTSP格式为None时,用于拼接RTSP地址

RtspTrans=RTSP传输
RtspTransXXX=TCP:RTSPOverTCP, UDP:RTSPOverUDP

CropX0=裁剪左上角X
CropY0=裁剪左上角Y
CropX1=裁剪右下角X
CropY1=裁剪右下角Y

DataManual=手动保存
DataAlarm=报警保存

FpsNum=帧率分子
FpsDen=帧率分母
FrameBegin=开始帧
FrameEnd=结束帧