////////////////////////////////////////////////////////////////////
HWDConfig_StaticType=静态类型
HWDConfig_FrameCount=帧缓冲数
HWDConfig_VideoEnable=图像使能
HWDConfig_VideoEnable_XXX=设备可输出温度和图像(HDMI和流媒体).图像可关闭(温度转位图\264编码\HDMI输出\流媒体输出).
	
HWDConfig_ShutterType=挡片类型
HWDConfig_FocusType=聚焦类型
HWDConfig_CaliType=调参类型
HWDConfig_VideoPreset=视频尺寸
HWDConfig_VideoPreset_XXX=HDMI转CVBS不支持640x480,640x512,可强制720x576.

HWDConfig_FormatIndex=格式索引
HWDConfig_FormatIndex_XXX=CLW0X支持多种分辨率.

HWDConfig_FilterEnable=光谱轮
HWDConfig_FilterEnable_XXX=CLW0X支持光谱轮

HWDConfig_EnableFPATemp=上电温度
HWDConfig_EnableFPATemp_XXX=50000-120000, mk

HWDConfig_BusiType=业务类型
HWDConfig_BusiType_XXX=
////////////////////////////////////////////////////////////////////
OK=确定
Cancel=取消
Apply=应用

Username=用户名
Password=密码

Login=登入
Logout=退出

Get=获取
Set=设置

Choose=选择
Modify=修改
Export=导出

Discover=搜索
Config=配置
Mainten=维护
System=系统

IP=IP

DataDir=数据目录
ManualIpList=手动IP
ManualIpListXXX=IPv4格式, 多个IP以换行分隔

Success=成功
Fail=失败

Waiting=等待
About=关于软件

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Create=新建
Retrive=查询
Update=更新
Delete=删除
DeleteAll=删除全部
Add=添加
Refresh=刷新

////////////////////////////////////////////////////////////////////
GearDeviceAuto=自动档
GearDevice1=档位1
GearDevice2=档位2
GearDevice3=档位3

GearSceneAuto=自动档
GearScene1=档位1
GearScene2=档位2
GearScene150=150度
GearScene600=600度
GearScene300=300度
GearScene1600=1600度

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Index=序号
Operation=操作

////////////////////////////////////////////////////////////////////
ConfigSystem=配置系统

Basic=基本参数

////////////////////////////////////////////////////////////////////
ConfigDevice=配置设备

Network=网络
Interface=接口
Advance=高级
Test=测试

XCode=参数码

////////////////////////////////////////////////////////////////////
MaintenDevice=维护设备

FirmwareUpgrade=固件升级
ComBad=坏点补偿

Cust=用户校准
Cust_timestamp=校准时间
Cust_note=校准简述
Cust_itemCount=校准点数
Cust_config1=校准配置1
Cust_config2=校准配置2

Switch=切换

////////////////////////////////////////////////////////////////////
CameraBasicInfo=设备参数

Fixed=固定参数
Variable=可变参数

CameraId=设备序列号
CameraType=设备类型
CameraName=设备名称

HardwareId=硬件版本
SoftwareId=软件版本

FPAId=标定版本

Resolution=分辨率
ResolutionAndFps=分辨率+帧率

DataTransform=数据变换
DataTransformXXX=前端设备支持:180度翻转,X镜像,Y镜像。后端SDK支持:90度或270度翻转。

DataRatio=数据率
DataRatioXXX=温度流帧率=固有帧率/(数据率*发送率)视频流帧率=固有帧率/数据率

SendRatio=发送率

Filter_Median=中值滤波
Filter_Desmear=拖影滤波
////////////////////////////////////////////////////////////////////
CameraNetworkInfo=网络参数

UseStaticIp=使用固定IP
StaticIp=固定IP
SubnetMask=子网掩码
Gateway=网关
MacAddr=MAC地址
Dns=Dns
Dns2=Dns2

////////////////////////////////////////////////////////////////////
FFCInfo=挡板校准参数

FramesSkippedAfterOpen=打开跳帧
FramesSkippedAfterClose=关闭跳帧
FramesAccumulatedWhenClosed=挡板累加帧

TimeInterval=时间间隔(帧)
TimeIntervalXXX=[50*FPS, 1200*FPS]当时间间隔小于65535帧时, 使用
TimeIntervalSec=时间间隔(秒)
TimeIntervalSecXXX=[0,43200]当时间间隔大于65535帧时, 使用

TempInterval=温度间隔

AFRebound=自动对焦回退

NstEnable=启用无挡片
NstEnableXXX=挡板损坏时, 开启用于克服重影

FFCMotor=挡片电机
FocusMotor=调焦电机

////////////////////////////////////////////////////////////////////
DestripInfo=去竖纹参数
DenoiseInfo=去噪声参数

////////////////////////////////////////////////////////////////////
FixInfo=修正参数

AtmFix=大气修正
DefaultFix=全局修正

EnableAtmFix=启用大气修正

AtmosphericTemperature=环境温度
AtmosphericTemperatureXXX=单位: ℃

RelativeHumidity=相对湿度
RelativeHumidityXXX=单位: %

Visibility=能见度
VisibilityXXX=单位: km

RainfallIntensity=降雨强度
RainfallIntensityXXX=单位: mm/h

SnowfallIntensity=降雪强度
SnowfallIntensityXXX=单位: mm/h

TargetDistance=目标距离
TargetDistanceXXX=单位: m

GlobalEmissivity=全局发射率
InfraredWindowTrans=红外窗口透过率
InfraredWindowTempOffset=红外窗口温度差
TempOffset=温度漂移
TempOffsetXXX=单位: ℃

////////////////////////////////////////////////////////////////////
CameraTimeInfo=时间参数

NtpServer=Ntp服务器
NtpServer2=Ntp服务器2
TimeZone=时区

////////////////////////////////////////////////////////////////////
TvoutInfo=模拟视频参数

Tvout=模拟视频
Image=图像
Image_Man=温宽调节
Image_CT=温度标记

EnableTvout=启用模拟视频

DigitalZoom=数字倍焦
DigitalZoomXXX=1, 2, 4

HDMI=HDMI制式

H264_Bitrate=码率
H264_GopSize=关键帧间隔

PaletteType=调色板

StrechType=图像算法
StrechTypeXXX=PHE: 适应性强, 只保证温度与灰度的单调关系\nLINEAR: 适应性差, 可保证温度与灰度的线性关系

Gain=增益
GainXXX=[0.1, 10]增益, 值越大, 细节越多, 噪点越大。

Temp2Gray=温度转灰度
Temp2GrayXXX=0 自动; [10,50]手动, 值越大, 细节越多, 噪点越大。

DDELevel=DDE等级
DDELevelXXX=取值范围[0, 8], 0代表关闭。 凸显细节, 失去温度与灰度的单调关系。
denoise=去噪
denoiseXXX=取值范围[0, 8], 0代表关闭。

XuiDisplayFlags=显示标志

ManEnable=启用温宽调节
ManTemp0=低温
ManTemp0XXX=单位: °C
ManTemp1=高温
ManTemp1XXX=单位: °C

CT_Type=类型
CT_TypeXXX=高温（High）: 高于温度1, 用颜色1\n低温（Low）: 低于温度1, 用颜色1\n区间内（Mid）: 介于[温度1, 温度2], 用颜色1\n区间外（ExMid）: 低于温度1, 用颜色1；高于温度2,用颜色2

CT_Temp0=温度1
CT_Temp0XXX=单位: °C

CT_Temp1=温度2
CT_Temp1XXX=单位: °C

CT_Color0=颜色1
CT_Color1=颜色2

smalltarget=小目标
smalltarget_bg=背景百分比

////////////////////////////////////////////////////////////////////
GpioInfo=Gpio参数

Input0=输入1
Output0=输出1

////////////////////////////////////////////////////////////////////
SerialPortInfo=串口参数

Usage=用法
PelcoAddr=串口地址
BaudRate=波特率
DataBits=数据位
StopBits=停止位
Parity=校验位

////////////////////////////////////////////////////////////////////
CameraOutputInfo=混合输出参数

MIX=混合
IR=红外
VIS=可见光
H264=流媒体

MixMode=混合模式

MixRatio=混合比例
MixRatioXXX=取值范围[1,8]

EnableHdmi=启用模拟视频

CropX=裁剪X
CropXXXX=8的倍数

CropY=裁剪Y
CropYXXX=8的倍数

CropWidth=裁剪宽度
CropWidthXXX=32的倍数

CropHeight=裁剪高度
CropHeightXXX=16的倍数

FlipVIS=翻转

XStartVIS=视场X
YStartVIS=视场Y

FlipIR=翻转

////////////////////////////////////////////////////////////////////
CameraPluginInfo=插件信息

ypdatavm_enable=YPDATAVM-开关
onvif_enable=Onvif-开关
gb28181_enable=GB28181-开关
modbus_enable=Modbus-开关
modbus_update=Modbus-更新率
h5_enable=H5-开关
gige_enable=GIGE-开关
onvif_version=Onvif-版本
gb28181_version=GB28181-版本
modbus_version=Modbus-版本

Version=版本

////////////////////////////////////////////////////////////////////
FPAInfo=探测器参数
FPAInfo2=探测器参数2
FPAInfo3=探测器参数3
FPAInfo_HK=探测器参数HK

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Gpio_Test=Gpio测试
Gpio_Light=补光灯
Gpio_Ledy=黄灯
Gpio_Ledb=蓝灯
Gpio_Alarm=报警
Gpio_Buzz=蜂鸣器
Gpio_SetGpio=设置Gpio

Shutter_Test=挡片测试
Shutter_Open=打开
Shutter_Close=关闭

////////////////////////////////////////////////////////////////////
//RemoteDebugView
ChooseFile=选择文件
UploadFile=上传文件
Download=下载
DownloadLog=下载 .log
DownloadCust=下载 .cust
DownloadCust2=下载 .cust2
DownloadBad=下载 .bad

MakeFactory=生成出厂
StoreFactory=保存出厂
RestoreFactory=恢复出厂

RestartDevice=重启设备

////////////////////////////////////////////////////////////////////
//DebugBadView
X=X
Y=Y
ComBad_Note=鼠标左键或滚轮-键盘WSAD-移动参考点, 右键添加或删除参考点
LoadTemp=加载.jpg
LoadBad=加载.bad
SaveBad=保存.bad

////////////////////////////////////////////////////////////////////
//DebugCustView
bbTemp=黑体温度(℃)
bbMeasure=测量温度(℃)
bbEmissivity=发射率
AddPoint=添加校准点
DelPoint=删除校准点
LoadCust=加载.cust
SaveCust=保存.cust

////////////////////////////////////////////////////////////////////
ChangeStrech=配置图像

////////////////////////////////////////////////////////////////////
ExtBbConfig=外置黑体
ExtBbConfigEnable=启用校正
ExtBbConfigTemp=黑体温度
ExtBbConfigX=黑体中心X
ExtBbConfigY=黑体中心Y
ExtBbConfigRadius=黑体有效参考半径
ExtBbConfigRadiusXXX=只支持3x3区域

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Continue?=是否继续?
DiscoverPortInUse=端口55511被占用, 搜索功能无法正常工作。可关闭所有基于SDK开发的程序, 再重启软件。


////////////////////////////////////////////////////////////////////
//TempCanvasDef, WardenCanvasDef
MeasureId=序号
MeasureType=类型
TextPos=文字位置
XY=XY坐标

MeasureFlags=测温标志
TrackMax=高温追踪
TrackMin=低温追踪
PlotMax=显示最高温
PlotMin=显示最低温
PlotAvg=显示平均温

Alarm=报警
AlarmType=类型
AlarmTypeXXX=none:空\nmax:最高温>温度1\nmin:最低温<温度1\nmid:最低温>温度1,且最高温<温度2\nexmid:最低温<温度1,或最高温>温度2\nmaxmid:最高温>温度1,且<温度2
AlarmTemp0=温度1
AlarmTemp1=温度2


//
CapturedTime=采集时间
Save=保存
PTZPreset=预置位
PTZLight=补光灯
Emissivity=发射率

//
ConfigDestrip=去条纹
ConfigDenoise=去噪声
ConfigImage=配置图像


////////////////////////////////////////////////////////////////////
//CameraOSDInfo
CameraOSDInfo=OSD
CameraOSDInfo_loc_enable=地点显示
CameraOSDInfo_loc_x=地点X
CameraOSDInfo_loc_y=地点Y
CameraOSDInfo_loc_name=地点名称
CameraOSDInfo_time_enable=时间显示
CameraOSDInfo_time_x=时间X
CameraOSDInfo_time_y=时间Y
CameraOSDInfo_color=颜色

////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
DisplayFpsMax=显示帧率最大